별 첨1

‘24년 노후 전산 장비 교체 사양서

1		보안 장비

용 도	장비명(세부요구사양)	수량	비 고
VPN	o AXGATE 80D - CPU : MIPS 800MHz 2Core- Memory : 1GB- System Storage : 8GB- NIC : 10/100/1000Base-T 8port- Single Power	6	지역본부
	o AXGATE 1300S - CPU : Intel 2.2GHz 4Core- Memory : 8GB- System Storage : SSD 250GB- Log Storage : 1TB- NIC : 10/100/1000Base-T 8port & 1000Base-X 4port- Bypass : 2pair LAN bypass (RJ45 type)- Expansion Slot : 1개- Redundant Power	2	강남IDC (회원사연결)
IPS	o SNIPER IPS ONE-i 1300 (제조사: 윈스) - 패킷 및 세션기반 해킹 탐지/방어기능 지원 - In Line 모드 지원 및 Bypass 지원 - 네트워크 트래픽 : 1G 성능 - CPU : 3.5GHz 6Core - Memory : 32GB - HDD : 2TB	1	강남IDC (홈페이지)
DDoS	o SNIPER ONE-d 2300 (제조사: 윈스) - CC인증: IT보안인증사무국 EAL4 - 성능 : 8Gbps - CPU : 2.4GHz(10Core) - Memory : 32GB - HDD : 2TB , 60 SSD: 64GB - NIC : 1GF x 4Port ,1GC 4Port - 전원이중화	1	강남IDC
NAC	Genian Net-Sentry S10_R2(Sensor-100 Node)	1	제주
보안 장비 계		11

2		네트워크 장비

용 도	장비명(세부요구사양)	수량	비 고
L4스위치	o Alteon 5424-6G - Throughput : 6G - 초당 TCP Connections(CPS) : 525,000 이상 지원 - 초당 HTTP Request(RPS) : 930,000 이상 지원 - 10G SFP+ 타입 포트 : 4 포트 - 1G SFP 타입 포트 : 16 포트 - 10/100/1000 Copper 포트 : 8 포트 - Concurrent 세션 : 22,000,000 세션 - HDD : SSD 128GB 지원 - 전원이중화 제공	6	강남IDC (홈페이지)
L3스위치	o C9300L-24T-4G-A(Catalyst 9300L 24p data Network Advantage 4x1G Uplink) o CON-SNT-C9300LA2(SNTC-8X5XNBD Catalyst 9300L 24p data Network Advanta) o C9300L-DNA-A-24-3Y(Cisco Catalyst SM to NIM Module Adaptor)	4	강남IDC (인터넷망)
라우터	o C8300-1N1S-6T o CON-SNT-C830IN6T(SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst C8300) o NIM-4T(4-Port Serial WAN Interface card) o C-SM-NIM-ADPT(Cisco Catalyst SM to NIM Module Adaptor)	5	강남IDC (회원사연결)
네트워크 계		15

		주요사항

1. 입찰에 참여를 원하는 제안사는 입찰참가신청서 제출전 반드시 현장실사를 실시해야 함(포트 규격, 케이블타입, 추가 필요카드, 전원, 랙 마운트 위치 등)

2. 교체되어지는 장비는 디스크파쇄 및 설정초기화 등의 보안폐기를 실시하여야 하며 보안각서 및 보안확약서, 폐기증빙자료 등을 완료보고서에 포함

3. 상기 납품과 별도로 협회 기계실 바닥의 케이블 등을 정리하기 위하여 1M/M에 해당되는 네트워크 인력을 투입하여 정리하고 전후비교 사진을 완료보고서에 포함하여야 함(상주가 원칙임)

4. 납품하는 보안 및 서버 등의 장비는 별첨자료 [전산장비 취약점 체크리스트]에 의한 취약점을 확인하고 개선 후에 체크결과보고서를 완료보고서에 포함하여야 함

5. 신규 도입되는 방화벽 및 네트워크 스위치를 위하여 신규 네트워크 Rack이 필요할 수 있으며 이에 따르는 네트워크 장비 재배치 및 케이블 비용도 포함하여야 함

		납품 및 설치 조건

1. 모든 제품은 Box상태 새 제품으로 납품해야 함

* 납품 목적을 달성하기 위하여 세부규격에 명시된 품목 외에 추가 품목과 비용이 요구될 경우 해당 품목과 비용이 포함된 것으로 봄

2. 제품의 납품 및 설치는 협회 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하고, 기존 시스템의 운용에 전혀 지장이 없도록 완벽한 호환과 정상적인 운영이 이루어져야 함

3. 모든 제품은 지정된 랙에 마운트 하여야 하며, 신규로 설치된 장비의 LAN 케이블에는 협회 지침대로 라벨링하여야함

* 교체에 소요되는 모든 케이블 및 인건비 비용은 납품사가 부담해야 함

4. 제품의 납품 및 설치시 기존장비나 부대시설에 영향을 주지 않도록 하여야 하며, 부주의 등으로 손상시킨 경우 납품사의 부담으로 즉각 복구 하여야 함

5. 기존 전산장비와의 접속 및 상호연동을 위하여 기존 장비들의 환경을 변경할 필요가 있을 시에는 협회의 승인을 득한 후 납품업체의 책임 하에 조치하여야 함

6. 장비를 최종설치 완료한 후(검수일자 기준) 4주일 이내에 제품에 하자가 발생한 경우에는 해당 제품의 신제품으로 교체 해야함

7. 설치 완료 후 시스템관리 및 장비운용에 필요한 On-Site(1일 이상) 무상교육을 제품별로 실시해야함(협회 요청시)

8. 모든 제품의 무상유지보수 기간은 검수일 기준으로 1년이 되는 날이 포함된       월말까지임(24*365)

(무상기간에는 최소 분기별 정기점검 및 리포트 제출)

9. 노후장비교체 시기는 ‘24.8월 예정이며 무상기간(1년) 종료되는 ’25.8월~ ‘26.1월 까지의 유지보수 서비스 포함(네트워크 장비 매월ㆍ보안장비 분기별 정기점검 및 리포트 제출)

10. 유상유지보수의 요율은 기존에 납품되어진 동일 제조사 제품의 평균 유지보수요율을 넘지 않는 범위에서 제안하여야 함

11. 납품사는 계약 후 10영업일 이내 협회가 필요하다고 판단되는 장비에 대해서는 장비공급 확약서 또는 기술지원 확약서를 포함한 설치(수행)계획서를 제출하여야 함

12. 납품사는 교체 후 폐기하는 전산장비에 대한 폐기를 전문 보안업체를   통하여 진행하여야 하며 완료보고서에 관련 보안확인서 및 증빙자료 등을  포함하여 제출하여야 함(장비내 하드디스크 파기 및 설정 초기화 포함)

13. 납품사는 검수시 장비납품확인서(협회 담당자 서명 포함)를 포함한 완료  보고서를 공문과 함께 제출하여야 함